**表8.3- {{工程部位}}混凝土强度检测结果汇总数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测部位 | | {{工程部位}}{{墩柱}} | | | | | | | 龄期（d） | |  | |
| 测区编号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 回  弹  值 | 测区平均值 | {{测区平均值1}} | {{测区平均值2}} | {{测区平均值3}} | {{测区平均值4}} | {{测区平均值5}} | {{测区平均值6}} | {{测区平均值7}} | {{测区平均值8}} | {{测区平均值9}} | | {{测区平均值10}} |
| 角度修正值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | / |
| 角度修正后值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | / |
| 浇筑面修正值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | / |
| 浇筑面修正后值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | / |
| 声  速  值  (km/s) | 测区代表值 | {{测区声速代表值1}} | {{测区声速代表值2}} | {{测区声速代表值3}} | {{测区声速代表值4}} | {{测区声速代表值5}} | {{测区声速代表值6}} | {{测区声速代表值7}} | {{测区声速代表值8}} | {{测区声速代表值9}} | | {{测区声速代表值10}} |
| 平测修正系数λ | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | {{平测声速}} | | {{平测声速}} |
| 测试面修正系数β | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | / |
| 修正后的值 | {{修正为对测声速1}} | {{修正为对测声速2}} | {{修正为对测声速3}} | {{修正为对测声速4}} | {{修正为对测声速5}} | {{修正为对测声速6}} | {{修正为对测声速7}} | {{修正为对测声速8}} | {{修正为对测声速9}} | | {{修正为对测声速10}} |
| 四川测强  曲线 | 测区强度换算值(MPa) | {{测区强度代表值1}} | {{测区强度代表值2}} | {{测区强度代表值3}} | {{测区强度代表值4}} | {{测区强度代表值5}} | {{测区强度代表值6}} | {{测区强度代表值7}} | {{测区强度代表值8}} | {{测区强度代表值9}} | | {{测区强度代表值10}} |
| 测区抗压强度  推定 | 强度换算值的平均值（MPa） | | 强度换算值的标准差（MPa） | | 抗压强度推定值（MPa） | | 设计抗压  强度等级 | | 结果判定 | | |
| {{平均值}} | | {{标准差}} | | {{构件强度推定值}} | | {{设计抗压强度等级}} | | 合格 | | |
| 备注：/ | | | | | | | | | | | | |